(module 0402-R (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "<b>RESISTOR</b><p>\nchip")
  (fp_text reference R6 (at -0.635 -0.762) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 10k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.45 0) (size 0.6 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0.45 0) (size 0.6 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
