(module CHIPLED_0805 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "<b>CHIPLED</b><p>\nSource: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf")
  (fp_text reference LED1 (at -1.27 1.27 -90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at 0 0 -90) (layer F.SilkS) hide)
  (pad C smd rect (at 0 -1.05) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A smd rect (at 0 1.05) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
