(module HVSON8 (layer F.Cu) (tedit 5F372971)
  (fp_text reference U3 (at 0.7 -2.9) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TJA1042HVSON (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.5 -0.95) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -1.5 -0.3) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at -1.5 0.35) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at -1.5 0.95) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 smd rect (at 1.5 -0.95) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 smd rect (at 1.5 -0.3) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at 1.5 0.35) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at 1.5 0.95) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad PAD smd rect (at 0 0) (size 1.6 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
