(module 0603-C (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference C6 (at -1.589 -1.162 -180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 100nF (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.85 0) (size 1.1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0.85 0) (size 1.1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
