(module LQFP64 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Based on STM PCB landpattern recomendation")
  (fp_text reference U1 (at -1.56 -0.354) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value STM32-M-64-LQFP (at -1.814 1.0201) (layer F.Fab) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.75 -3.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -5.75 -3.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at -5.75 -2.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at -5.75 -2.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at -5.75 -1.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at -5.75 -1.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 smd rect (at -5.75 -0.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 smd rect (at -5.75 -0.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 9 smd rect (at -5.75 0.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 10 smd rect (at -5.75 0.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 11 smd rect (at -5.75 1.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 12 smd rect (at -5.75 1.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 13 smd rect (at -5.75 2.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 14 smd rect (at -5.75 2.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 15 smd rect (at -5.75 3.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 16 smd rect (at -5.75 3.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 17 smd rect (at -3.75 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 18 smd rect (at -3.25 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 19 smd rect (at -2.75 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 20 smd rect (at -2.25 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 21 smd rect (at -1.75 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 22 smd rect (at -1.25 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 23 smd rect (at -0.75 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 24 smd rect (at -0.25 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 25 smd rect (at 0.25 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 26 smd rect (at 0.75 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 27 smd rect (at 1.25 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 28 smd rect (at 1.75 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 29 smd rect (at 2.25 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 30 smd rect (at 2.75 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 31 smd rect (at 3.25 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 32 smd rect (at 3.75 5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 33 smd rect (at 5.75 3.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 34 smd rect (at 5.75 3.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 35 smd rect (at 5.75 2.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 36 smd rect (at 5.75 2.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 37 smd rect (at 5.75 1.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 38 smd rect (at 5.75 1.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 39 smd rect (at 5.75 0.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 40 smd rect (at 5.75 0.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 41 smd rect (at 5.75 -0.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 42 smd rect (at 5.75 -0.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 43 smd rect (at 5.75 -1.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 44 smd rect (at 5.75 -1.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 45 smd rect (at 5.75 -2.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 46 smd rect (at 5.75 -2.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 47 smd rect (at 5.75 -3.25) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 48 smd rect (at 5.75 -3.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 49 smd rect (at 3.75 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 50 smd rect (at 3.25 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 51 smd rect (at 2.75 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 52 smd rect (at 2.25 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 53 smd rect (at 1.75 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 54 smd rect (at 1.25 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 55 smd rect (at 0.75 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 56 smd rect (at 0.25 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 57 smd rect (at -0.25 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 58 smd rect (at -0.75 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 59 smd rect (at -1.25 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 60 smd rect (at -1.75 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 61 smd rect (at -2.25 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 62 smd rect (at -2.75 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 63 smd rect (at -3.25 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 64 smd rect (at -3.75 -5.75) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
