(module RA-RJ45 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference J15 (at -7.62 -13.335 -90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "RJ45 to OBDII" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad "" np_thru_hole circle (at -5.715 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5.715 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 4.445 -8.89) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.905 -8.89) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.635 -8.89) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.175 -8.89) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.905 -6.35) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.635 -6.35) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.175 -6.35) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.445 -6.35) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$1 thru_hole circle (at -7.75 3.05) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 thru_hole circle (at 7.75 3.05) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
