(module SO08 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "<b>Small Outline Package 8</b><br>\nNS Package M08A")
  (fp_text reference U6 (at -3.937 1.905 -270) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MCP6002 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 2 smd rect (at -0.635 2.6) (size 0.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 smd rect (at -0.635 -2.6) (size 0.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 2.6) (size 0.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 2.6) (size 0.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 2.6) (size 0.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 smd rect (at -1.905 -2.6) (size 0.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at 0.635 -2.6) (size 0.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at 1.905 -2.6) (size 0.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
