(module USB-A-S (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "<b>USB Series A Surface Mounted</b>")
  (fp_text reference J3 (at 5.715 -3.81 -90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USB-ASMD-F (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 6.5659 270) (size 3.3274 3.3274) (drill 2.3114) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -6.5659 270) (size 3.3274 3.3274) (drill 2.3114) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D- smd rect (at 3.45 -1) (size 3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VBUS smd rect (at 3.45 -3.5) (size 3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D+ smd rect (at 3.45 1) (size 3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND smd rect (at 3.45 3.5) (size 3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
