(module XTAL-3.2X2.5 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference Y1 (at -0.7 -0.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 16MHz (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 4 smd rect (at 0 0.1) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 2.3 0.1) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 2.3 1.8) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 1 smd rect (at 0 1.8) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
