(module SOT23-5 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "<b>Small Outline Transistor</b>")
  (fp_text reference U2 (at -0.889 -2.159) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at -0.9525 0.1905) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 1.3001) (size 0.55 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.3001) (size 0.55 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 1.3001) (size 0.55 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 -1.3001) (size 0.55 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at -0.95 -1.3001) (size 0.55 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
